|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ausschreibung Wärmedämmung unter den Kellerdecken mit  **PUR-HDF-Elementen WLG 024** | | |  |
|  |  | | |  |
| Pos. | Menge | Beschreibung der Leistung | Preis pro Einheit | Gesamtpreis |
| 1)  2)  3) | ............ m²  ...Karton(s)  ...Karton(s) | **GABA-PUR-HDF** Kellerdeckendämm-elemente bestehend aus beidseitig alukaschiertem Polyurethan-Hartschaum WLG 024 (PUR/PIR), ringsum mit Nut und Feder versehen, normal entflammbar (B2) in ............ mm, mit einer 3 mm dicken, weiß lackierten HDF-Deckschicht (B2). Elemente liefern und mittels Spezialdübeln oder mit verdeckten Stahlklammern unter der Decke befestigen. Vorhandene Leitungen (Strom, Wasser, Gas oder Heizung) sind dicht gestoßen zu umarbeiten.  Weiße Kunststoffdübel zur Befestigung der PUR-HDF-Elemente. Verpackt à 500 Stück pro Karton.  Halteklammern aus verzinktem Stahl (erst ab 60 mm Dämmstärke möglich) für die unsichtbare Befestigung der PUR-Kellerdeckendämmelemente. Verpackt à 150 Stück pro Karton.  **Material und Zubehör**  **zu beziehen direkt bei:**  GABA GmbH  An der Becke 15  45527 Hattingen  Tel.: 0 23 24 / 39 15 - 0  Fax: 0 23 24 / 39 15 - 39 | ................  ................  ................  Summe:  + USt. =  **Gesamt-**  **betrag:** | ....................  ....................  ....................  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |