|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausschreibung Wärmedämmarbeiten: **GABA-OG 032-Elemente**  (Dachbodendämmelemente) auf Betondecken und Holzbalkendecken | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Pos. | Menge | Beschreibung der Leistung | Preis pro Einh. | Gesamtpreis |
|  |  |  |  |  |
| 1) | ......... m² | zu dämmende Fläche besenrein säubern: | .......... | ....................... |
|  |  |  |  |  |
| 2) | ......... m² | Unebenheiten des Fußbodens über 5 mm mit GABA-Trockenschüttung ausgleichen und mit einer Latte abziehen. | .......... | ……................. |
|  |  |  |  |  |
| 3) | ......... m² | Rippenpappe über die Schüttung legen, und die Stöße 50 mm überlappen lassen. | .......... | ….................... |
|  |  |  |  |  |
| 4) | ......... m² | GABA-OG 032-Elemente, mit ....... mm AirPor®-Dämmschicht WLG 032 (B1, grau) mit unter-seitigen Rillen zum Ausgleich kleinerer Uneben-heiten liefern und in die Dachgeschosse transportieren.  Die Dämmelemente werden schwimmend mit  versetzten Stößen verlegt.  Kaminflächen gelten als verlegte Flächen. | .......... | ....................... |
|  |  |  |  |  |
| 5) | ....... Stck. | Schilder "Vorsicht Stufe!" liefern und anbringen: | .......... | ....................... |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Material und Zubehör zu beziehen bei:**  GABA GmbH  An der Becke 15, 45527 Hattingen  Tel.: 0 23 24 / 39 15 - 0, Fax: 39 15 39 | Summe:  + 19% USt. =  **Gesamt-betrag:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |