|  |
| --- |
| Ausschreibung Wärmedämmarbeiten: **GABA-OG 032-Elemente**(Dachbodendämmelemente) auf Betondecken und Holzbalkendecken |
|  |  |  |  |  |
| Pos. | Menge | Beschreibung der Leistung | Preis pro Einh. | Gesamtpreis |
|  |  |  |  |  |
| 1) | ......... m² | zu dämmende Fläche besenrein säubern: | .......... | ....................... |
|  |  |  |  |  |
| 2) | ......... m² | Unebenheiten des Fußbodens über 5 mm mit GABA-Trockenschüttung ausgleichen und mit einer Latte abziehen. | .......... | ……................. |
|  |  |  |  |  |
| 3) | ......... m² | Rippenpappe über die Schüttung legen, und die Stöße 50 mm überlappen lassen. | .......... | ….................... |
|  |  |  |  |  |
| 4) | ......... m² | GABA-OG 032-Elemente, mit ....... mm AirPor®-Dämmschicht WLG 032 (B1, grau) mit unter-seitigen Rillen zum Ausgleich kleinerer Uneben-heiten liefern und in die Dachgeschosse transportieren.Die Dämmelemente werden schwimmend mit versetzten Stößen verlegt.Kaminflächen gelten als verlegte Flächen. | .......... | ....................... |
|  |  |  |  |  |
| 5) | ....... Stck. | Schilder "Vorsicht Stufe!" liefern und anbringen: | .......... | ....................... |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Material und Zubehör zu beziehen bei:**GABA GmbHAn der Becke 15, 45527 HattingenTel.: 0 23 24 / 39 15 - 0, Fax: 39 15 39 | Summe:+ 19% USt. =**Gesamt-betrag:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |