|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausschreibung Wärmedämmung unter den Kellerdecken / in Tiefgaragen  **GABA-SILIPOR-Steinwoll-Kellerdeckendämmelemente** | | | | |
|  |  | | |  |
| Pos. | Menge | Beschreibung der Leistung | Preis pro Einheit | Gesamtpreis |
| 1)  2) | ..............m²  ...Karton(s) | **GABA-SILIPOR-Steinwoll-Keller-deckendämmelemente**,  WLG 035, bestehend aus ........ mm Steinwolle (A1) und einer 3 mm dicken faserverstärkten Zementfaserbauplatte (A2). Elemente liefern und mittels feuerfesten Metalldübeln unter der Decke befestigen.  Die Verbundelemente sind ringsum glatt und müssen dicht gestoßen verarbeitet werden.  Feuerfeste Metalldübel (verzinkt) zur Befestigung der SILIPOR-Steinwoll-Elemente. Verpackt à 250 Stück pro Karton.  **Material und Zubehör**  **direkt zu beziehen bei:**  GABA GmbH  An der Becke 15  45527 Hattingen  Tel.: 0 23 24 / 39 15 - 0  Fax: 0 23 24 / 39 15 – 39 | ................  ................  Summe:  + USt. =  **Gesamt-**  **betrag:** | .....................  .....................  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |