|  |
| --- |
| Ausschreibung Wärmedämmung unter den Kellerdecken / in Tiefgaragen**GABA-SILIPOR-Steinwoll-Kellerdeckendämmelemente** |
|  |  |  |
| Pos. | Menge | Beschreibung der Leistung | Preis pro Einheit | Gesamtpreis |
| 1)2) | ..............m²...Karton(s) | **GABA-SILIPOR-Steinwoll-Keller-deckendämmelemente**,WLG 035, bestehend aus ........ mm Steinwolle (A1) und einer 3 mm dicken faserverstärkten Zementfaserbauplatte (A2). Elemente liefern und mittels feuerfesten Metalldübeln unter der Decke befestigen.Die Verbundelemente sind ringsum glatt und müssen dicht gestoßen verarbeitet werden.Feuerfeste Metalldübel (verzinkt) zur Befestigung der SILIPOR-Steinwoll-Elemente. Verpackt à 250 Stück pro Karton.**Material und Zubehör** **direkt zu beziehen bei:**GABA GmbHAn der Becke 1545527 HattingenTel.: 0 23 24 / 39 15 - 0Fax: 0 23 24 / 39 15 – 39 | ................................Summe:+ USt. =**Gesamt-****betrag:** | ..........................................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |