|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ausschreibung Wärmedämmung unter den Kellerdecken mit**PUR-PREMIUM-Elementen WLG 024** |  |
|  |  |  |
| Pos. | Menge | Beschreibung der Leistung | Preis pro Einheit | Gesamtpreis |
|  |  |  |  |  |
| 1) | ............. m² | **GABA-PUR-PREMIUM**-Kellerdecken-dämmelemente bestehend aus beidseitig alukaschiertem Polyurethan-Hartschaum WLG 024 (PUR/PIR), ringsum mit Nut und Feder versehen, normal entflammbar (B2) in ........... mm, und einer 2 mm dicken weißen PREMIUM-Kunststoff-Deckschicht (B1). Elemente liefern und mittels Spezial-dübeln oder mit verdeckten Stahlklammern unter der Decke befestigen. Vorhandene Leitungen (Strom, Wasser, Gas oder Heizung) sind dicht gestoßen zu umarbeiten. | ................ | .................... |
|  |  |  |  |  |
| 2) | ...Karton(s) | Weiße Kunststoffdübel zur Befestigung der PUR-PREMIUM-Elemente. Verpackt à 500 Stück pro Karton. | ................ | .................... |
|  |  |  |  |  |
| 3) | ...Karton(s) | Halteklammern aus verzinktem Stahl (erst ab 60 mm Dämmstärke möglich) für die unsichtbare Befestigung der PUR-Kellerdeckendämmelemente. Verpackt à 150 Stück pro Karton. | ................ | .................... |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Material und Zubehör** **zu beziehen direkt bei:**GABA GmbHAn der Becke 1545527 HattingenTel.: 0 23 24 / 39 15 - 0Fax: 0 23 24 / 39 15 - 39 | Summe:+ USt. =**Gesamt-****betrag:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |